# Descriptif Système 4.4.1

**Systèmes d’isolation FOAMGLAS® de toitures compactes**

**Toiture compacte végétalisée et jardin sur béton**

**Plaques FOAMGLAS® avec bitume chaud**

## Documents de référence

* NF P84-204 (D.T.U. 43.1) : Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine.
* NF P84-208 (D.T.U. 43.5) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées.
* NF P10-203 (D.T.U. 20.12) : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité.
* NF P40-202 (D.T.U. 60.11) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales.
* Cahier CSTB 3564 : Résistance au vent des isolants supports de systèmes d’étanchéité de toitures.
* Cahier CSTB 3600 : Systèmes d’évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde.
* Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées (édition n°2 novembre 2007).
* Règles NV 65 et annexes – Règles N 84.
* Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.
* Cahiers des Charges et Avis Techniques des procédés particuliers mis en œuvre.

## Élément porteur

Élément porteur conforme à la NF P 84-204 référence D.T.U. 43.1.

Béton armé avec pente répondant aux exigences de planéité du D.T.U. Planéité générale : 10 mm de flèche sous la règle de 2 m.

Planéité locale : 3 mm de flèche sous la règle de 0,2 m.

**Option rénovation :** élément porteur conforme à la NF P 84-208 référence D.T.U. 43-5.

## Préparation du support Neuf

* Réception du support par l’entreprise d’étanchéité.
* Application d’un E.I.F.

## Rénovation

* Dépose du complexe existant (isolant – étanchéité – protection).
* Évacuation et mise en décharge.
* Application d’un E.I.F.

## Isolation thermique

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+, format 60 x 45 cm, lambda = 0,036 W/(m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 5 kg /cm2, classement au feu M0 (Euroclasse : A1).

Épaisseur : ……… mm

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

Pose des plaques par collage en pleine adhérence au bitume y compris remplissage des joints par reflux afin de coller les plaques entre elles.

## Option : isolant à pente intégrée

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+ TAPERED à pente intégrée, gradient : 0,55%, 1,1%, 1,7%, 2,2%, 3,3%..., épaisseur minimum en bas de pente 40 mm. Une étude doit être réalisée par le fabricant qui devra fournir un plan de calepinage détaillé.

Épaisseur Moyenne : ……… mm

## Étanchéité

* 1ère couche : une feuille de bitume élastomère avec armature voile de verre 50 g/m2 au minimum, collée en pleine adhérence au bitume ou soudée en plein sur un glacis de bitume refroidi à l’avancement du chantier.
* 2ème couche : une feuille de bitume élastomère contenant un adjuvant anti racine, avec armature composite 180 g/m2, collé en pleine adhérence au bitume ou soudée au chalumeau.
* Le complexe d’étanchéité doit être conforme à l’avis technique du fabricant.

**3**

# Système 4.4.1

**Systèmes d’isolation FOAMGLAS® de toitures compactes**

**Toiture compacte végétalisée et jardin sur béton**

**Plaques FOAMGLAS® avec bitume chaud**

## Protection

**avec descriptif à partir de la page 3**

Couche drainante : 6 cm de pouzzolane (granulométrie 15/30 mini) ou tout autre dispositif sous avis technique. Un géotextile permettant le drainage de l’eau sera mis en œuvre entre la pouzzolane et la terre végétale.

Terre végétale, d’une épaisseur minimum de 30 cm de terre compactée, servant de support à la végétalisation de l’ouvrage, conforme aux Cahiers des Charges, avis technique et règles professionnelles.

Le type de végétation intensive ou extensive et son aspect seront au choix du maître d’ouvrage. Les catégories de végétaux pouvant faire partie de la composition sont décrites dans les règles professionnelles toitures-terrasses jardin.

## Variante terrasse végétalisée

* Dispositif de drainage.
* Dispositif de filtre.
* Couche de substrat.
* Le type de végétation extensive, par semis, par godets ou par rouleaux et son aspect seront au choix du maître d’ouvrage.

Le dispositif de végétalisation sera conforme à l’Avis Technique ou aux Cahiers des Clauses Techniques de définition et de mise en œuvre du fabricant.

## Points singuliers Relevés non isolés

* 1 couche d’impression à froid (E.I.F.).
* Chanfreins en verre cellulaire dimensions 10 x 10 x 45 cm collés au bitume afin d’obtenir des ruptures à 45° de l’étanchéité.
* 1 équerre de renfort en bitume élastomère, avec un talon de 10 cm en partie horizontale, soudée au chalumeau sur toute la hauteur du relevé.
* une feuille de bitume élastomère contenant un adjuvant anti racine, avec armature composite 180 g/m2, soudée au chalumeau.

## Option : relevés isolés

L’isolation des relevés sera réalisée avec des panneaux en verre cellulaire type FOAMGLAS® READY BOARD ou READY, thermo soudable, mis en œuvre par collage ou fixations mécaniques.

Tous les points singuliers, EP, TP, traversées de toiture, JD, etc. seront traités de façon traditionnelle conformément au D.T.U.

Les recommandations pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d’erreurs ou d’omissions. Il appartient au poseur ou à l’acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus. De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n’est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d’apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

**Pittsburgh Corning France**

8 rue de la Renaissance

F-92160 Antony

Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90

Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91

info@foamglas.fr [www.foamglas.fr](http://www.foamglas.fr/)

LP-PDF-0714 B-PCF-fr-TDS-4.4.1